附件3
包头市烟草制品零售点间距测量执行标准

为统一、规范全市间距测量执行标准，确保零售点勘验公开、公平、公正，依据《包头市烟草制品零售点合理布局规定》（以下简称《合理布局规定》），制定本标准。
第一条 本标准适用于包头市烟草专卖局对零售点的间距测量工作。
第二条 零售点现场测量主要对间距进行测量认定。
第三条 间距是指申请人的经营场所出（入）口中心与最近零售点出（入）口中心之间步行可正常安全通行的最短距离，具体测量标准遵循下列规则：

（一）遵照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中有关行人道路通行的规定；

（二）将申请经营场所的出入口中心点与最近的零售点的出入口中心点作为起始点和终止点；

（三）测量时，不得将破坏草坪、花坛、绿化带、隔离设施等形成的临时性通道作为测量行走通道。

第四条 在通行道路上临时设置的安全设施，临时放置的物品，违规建造的建筑等不视为障碍物。
第五条 测量时应当使用激光测距仪、卷尺、手推式滚轮测距仪等符合国家统一标准的测量工具。
第六条 测量标准。
1.申请人的经营场所与最近零售点同侧无障碍物的,测量最短直线距离。（如图1所示）
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（图1）
2.申请人的经营场所与最近零售点同侧存在障碍物，测量按绕过障碍物的最短距离测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的距离。（如图2所示）
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（图2）
3.申请人的经营场所与最近零售点异侧无障碍物的,测量按直角分段测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的距离。（如图3所示）  
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（图3）
4.申请人的经营场所与最近零售点异侧存在障碍物的，如经营场所之间存在车辆通行道路，测量按直角分段绕过障碍物测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的距离；（如图4所示）
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（图4）
如经营场所之间不存在车辆通行道路，按绕过障碍物的最短距离测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的距离。（如图5所示）
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（图5）
5.申请人的经营场所与最近零售点之间道路存在有转角的，按直角分段测量最短距离。（如图6所示）
[image: image5.jpg]ANATiE

18 B

<&m

AT

]
B

[ ]

ZFER

|5 fi=a+b



   

（图6）
6.以中小学校、幼儿园进出口通道为参照点的,参照上述方式进行测量。中小学校、幼儿园进出口以门中为测量点（如图7所示）
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（图7）
7.申请人申请办理许可证的经营场所有两个以上出（入）口的，各出（入）口应当同时达到零售点间距标准。
8.特殊地形测量：因地形、地貌或设计等原因导致道路、通道成不规则形态，通过前述方法无法测量的，取可正常安全通行的最短距离进行测量。
9.申请人的经营场所与最近零售点之间有台阶、楼梯的，以其平面坡长进行测量（如图8所示）；有电梯的，以层高进行测量；楼梯与电梯并存的，以最短距离为准。
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（图8）
10.间距测量时测量值超出零售点设置标准要求20%以上的，注明“内无零售点”即可（如规定申请人的经营场所与最近零售点间距要达到100米以上，测量时超过120米的，可注明“120米范围内无零售点”）。 
