Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 15 - 公报 2019.2
P. 15

    包头市人民政府公报
                                                          市政府文件

                       （1）若临街建筑以低于三层楼房建筑（含                         于20米时，视同直线连接。第二排及以后的建

                  开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离的                            筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼
                  区域划为4a类声环境功能区。距离的确定方法如                           座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路

                  下：                                               交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼
                       a. 相邻区域为1类声环境功能区域，距离为                       层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到
                  55m；                                             交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功

                       b. 相邻区域为2类声环境功能区域，距离为                       能区要求。
                  40m；                                                 2.  4b类声环境功能区。
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                       c. 相邻区域为3类声环境功能区域，距离为                           将铁路（铁路专用线除外）边界线范围外
                  25m。                                             一 定 距 离 （ 与 4a类 声 环 境 功 能 区 相 同 ， 见
                       （2）若划分距离范围内临路建筑以高于三                         6.4.1.1）以内的区域划分为4b类声环境功能区。

                  层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑                            铁路与其他交通干线划分4a与4b类声环境功能区
                  面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物两                            出现平行或重叠的区域，划分为4b类声环境功能

                  侧一定纵深距离（见6.4.1.1）范围内受交通噪声                        区。
                  直达声影响的区域为4a类声环境功能区。并排的                               划分为4b类声环境功能区的主要铁路见表

                  两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等                            6—6。

                                         6—6  划分为4b类声环境功能区的主要铁路

                                                         长度
                       序号        铁路（场站）名称                                         路段起止点
                                                       （km）

                         1           京包铁路                50.7          包头站—东河区与土默特右旗边界

                         2           集包铁路                51.1          包头站—东河区与土默特右旗边界
                         3           包兰铁路                33.3                  包头站—包头市界

                         4           包西铁路                13.2                 京包铁路—包头市界
                         5           包白铁路                 7.4                 环城铁路—包头市界

                         6           甘泉铁路                51.5                 包神铁路—包头市界
                         7           环城铁路                40.1                 京包铁路—包兰铁路

                         8           包石铁路                 3.0               G6 高速公路—环城铁路
                         9           包神铁路                 8.6                 京包铁路—包头市界

                        3．4类区内声环境功能区划的其他规定。                        外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的城市

                       （1）交通干线划分4类声环境功能区边界                         道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界；公
                  的确定方法：                                           路以公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为
                       地面段城市道路以最外侧非机动车道路或                          路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外

                  机非混行道路外沿为边界，高路基城市道路以最                            边缘（无截水沟为坡顶）以外1m处为边界；没

                                                                                                       — 13 —

| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |