Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 4 - 公报 2019.2
P. 4

    包头市人民政府公报
                                                          市政府文件

                       （三）其他依据                                         本方案划分了1、2、3类声环境功能区，确

                       1. 《环境保护部关于加强环境噪声污染防                        定了划分4a、4b类声环境功能区的交通干线及场
                  治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发                            站。我市没有符合划定0类声环境功能区的区

                  〔2010〕144号）；                                     域，因此未划定0类声环境功能区。
                       2. 《环境保护部办公厅关于加强和规范声                            （一）0类声环境功能区：指康复疗养区等
                  环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函                            特别需要安静的区域。

                  〔2017〕1709号）；                                        （二）1类声环境功能区：指以居民住宅、
                       3. 《内蒙古自治区环境保护厅转发环境保                        医疗、卫生、文教、办公为主要功能，需要保持

                  护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管                            安静的区域。
                  理工作的通知》（内环办〔2017〕489号）；                              （三）2类声环境功能区：指以商业金融、
                       4. 《内蒙古自治区环境保护厅关于印发                         集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混

                  《声环境功能区划分及调整工作指导方案》的通                            杂，需要维护住宅安静的区域。
                  知》（内环办发〔2018〕169号）；                                  （四）3类声环境功能区：指以工业生产、

                       5. 《包头市声环境功能区调整划分方案报                        仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围
                  告》（2008年）；                                       环境产生严重影响的区域。

                       6. 《包头市城市总体规划》（2011-2020                        （五）4类声环境功能区：指交通干线两侧
                  年）；        Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                                                                   一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产
                       7. 《2018年包头市统计年鉴》；                          生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。

                       8. 内蒙古包头金属深加工园区总体规划；                        4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快
                       9. 内蒙古包头装备制造产业园区总体规划                        速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通

                  （2016—2020年）；                                    （地面段）；4b类为铁路干线两侧区域。
                       10.  内 蒙 古 包 头 铝 业 产 业 园 区 总 体 规 划              五、声环境功能区适用标准限值

                  （2016—2020年）；                                        各类声环境功能区适用表5—1规定的环境
                       11. 包头市城乡统筹发展试验示范区总体规                       噪声等效声级限值。
                  划（2016—2020年）；                                              表5—1  环境噪声限值

                       12. 包头市高新技术特色产业化基地总体规                                                      单位：dB（A）
                  划（2012—2020年）；                                                                 时段
                                                                     声环境功能区类别
                       13. 2017年包头市市区道路规划资料和现状                                             昼间          夜间
                  资料、包头市市区道路名称图；                                            0 类             50          40
                                                                            1 类             55          45
                       14. 包头市市五区提供的其他道路资料。
                                                                            2 类             60          50
                       三、区划范围
                                                                            3 类             65          55
                       本次声环境功能区划的范围为我市市区
                                                                                4a 类        70          55
                  （昆都仑区、青山区、东河区、九原区、稀土高                               4 类
                                                                                4b 类        70          60
                  新区）城市规划区域，总面积为1901平方公里。
                       四、声环境功能区类别                                      （ 一 ） “ 昼 间 ” 指 6:00至 22:00之 间 的 时

                  — 2 —

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |