Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 16 - 公报 2019.2
P. 16

    包头市人民政府公报
                                                          市政府文件

                  有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。                                七、其他规定

                       铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心                              （一）机场周围区域受飞机通过（起飞、
                  线30m处）为边界。                                       降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本方案。

                       （2）未列入本划分方案的交通干线（次干                         飞机噪声起飞、降落噪声应执行国家《机场周围
                  路及以上道路，二级公路及以上公路，铁路（铁                            飞机噪声环境标准》（GB9660—1988）要求。
                  路专用线除外））边界线外一定距离内的区域为                                （二）除上述划定的各类区域外，其他规

                  4类声环境功能区，距离划分要求参照4a类区及                           划未明确用地性质的区域，在规划用地性质确定
                  4b类区相关规定。                                        前应按照乡村声环境功能的确定方法执行相应声
                             Ї๨൧ದ૶ᆟک܄Б
                       （3）划分为4类声环境功能区的交通干线                         环境功能区标准限值要求，待城市规划用地性质
                  未实施前均应按照当前功能区划从严管理，规划                            确定后，按照规划用地性质参照声环境功能区划
                  实施后将交通干线边界线一定距离内的区域划分                            的划分方法确定相应功能区。

                  为4类声环境功能区。                                           （三）本次调整适用的昼间、夜间时段分
                       （六）乡村声环境功能的确定。                              别为：昼间6:00—22:00，夜间22:00—次日6:00。

                       乡村区域（城市规划区范围但用地属性暂                              （四）3类声环境功能区中的现有及规划居
                  不明确的区域），各区应根据声环境管理的需                             住区执行2类声环境功能区标准。

                  要，按照以下要求确定适用的声环境质量要求。                                （五）我市市区包含在本次1类声环境功能
                       1．村庄执行1类声环境功能区要求，工业                         区范围内的集镇执行1类声环境功能区标准，其
                  活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指                            他集镇均执行2类声环境功能区标准。

                  执行4类声环境功能区要求以外的地区）全部执                                （六）内蒙古大青山国家级自然保护区、
                  行2类声环境功能区要求。                                     梅力更自治区级自然保护区、南海子湿地自治区

                       2．集镇执行2类声环境功能区要求。                           级自然保护区执行1类声环境功能区标准要求。
                       3．独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、                             （七）我市市区包含在本次1、2、3类声环

                  物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，根                            境功能区内的公交枢纽及场站用地区域执行4a类
                  据实际用地性质执行3类声环境功能区要求。                             声环境标准要求，包含在本次1、2、3类声环境
                       4．位于交通干线两侧一定范围内（参照                          功能区内的火车站及铁路场站用地区域执行4b类

                  4类区划分）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功                           声环境标准要求。
                  能区要求。

                  — 14 —

| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |